附件2

“万兆园区”建设标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类别** | **指标名称** | 目标要求 | **指标类型** |
| 万兆网络连接设施 | 园区10G-PON 端口（包含10G-EPON、XGS-PON/XGPON）占比 | 达到90% | 必选 |
| 园区平均每万人拥有5G 基站数量 | 不少于 50 个 | 必选 |
| 园区内开通5G-A功能的5G基站占比（且该园区至少应用Redcap、通感一体、三载波聚合等两种以上技术） | 超过 80% | 必选 |
| 支持“IPv6+”创新技术的专线业务占比 | 达到50% | 必选 |
| 高性能算力设施 | 园区或园区企业部署边缘智能算力情况 | 不少于10P | 可选 |
| 园区边缘数据中心能效（PUE） | 不高于 1.5 | 可选 |
| 万兆业务应用 | 园区规上工业企业星级上云比例 | 达到 40% | 必选 |
| 园区超千兆互联网专线（或商务宽带）业务占专线（或商务宽带）业务比例 | 达到20% | 必选 |